Check the Net

* بمعدل يوميا مع بداية يوم العمل يتم التأكد من اتصال النت.

1. الاتصال بالنت عن طريق الوايفاي.
2. التأكد من الاتصال من خلال فتح اي ويب سايت.
3. معرفة سرعة النت من speedtest.net
4. في حالة ظهور مشكلة ،يتم الاتصال من خلال الكابل مباشرة من الراوتر.
5. الراوتر لا توجد به اي مشكلة، التأكد من الكابل الموصل بالRepeater.
6. استمرار المشكلة تبديل ال Repeater أو تغييره.
7. في حالة استمرار المشكلة يتم التواصل مع الشركة المسئولة  
    الردود المتوقعة من الشركة :-
8. المطلوب تجديد الاشتراك ( يتم تجديدها فورا)
9. مشكلة في الكابل ( رفع المشكلة ل أ/ عبدالرحمن )
10. مشكلة في الشركة عامة ( معرفة فترة العطل ).

* اسماء الراوترات والشركات المسئولة:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wifi** | **الريبيتر** | **الراوتر** | **اسم الشركة** |
| Pentavalue Co. | Pentavalue Room2 | Room2 | Te-Data |
|  | - | Vodafone | Vodafone |
|  | Pentavalue Room1 | Room1 | Orange |
|  | - | Noor | Noor |
|  | Pentavalue Ho. | Home | TeData |